

### **Светодиодный прожектор AktivElectro**

### **Паспорт**

### **Инструкция по эксплуатации**

 Прожектор СДО-5 торговой марки AktivElectro предназначен для освещения объектов наружной рекламы, архитектурной и ландшафтной подсветки, а так же в промышленном освещении. Прожектор представлен в герметичном корпусе, с высокой степенью защиты от влаги и предназначен как для уличной, так и внутренней установки. Корпус прожектора выполнен из алюминия и оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Описание работы

Установка и крепление изделия производится при помощи подвижного крепежного элемента на задней части корпуса. Крепежный элемент позволяет регулировать угол наклона.

Запуск прожектора производится путем подачи напряжения, соответствующего с заявленным требованиям.

Технические характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | СДО-5 70Вт | СДО-5 100Вт | СДО-5 150Вт | СДО-5 200Вт | СДО-5 300Вт | СДО-5 400Вт |
| Напряжение питания изделия | 220~240 В |
| Частота | 50~60 Hz |
| Энергопотребление светодиода | 70 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400Вт |
| Световая эффективность | ~80Лм/Вт | ~80Лм/Вт | ~80Лм/Вт | ~80Лм/Вт | ~80Лм/Вт | ~80Лм/Вт |
| Яркость светового потока | ~5600Лм | ~8000Лм | ~12000Лм | ~16000Лм | ~24000Лм | ~32000Лм |
| Угол светового потока | 120° |
| Индекс цветопередачи | ≥70 |
| Снижение яркости после 30 000 часов работы, не более | 10% |
| Цветовая температура | 6500К |
| Диапазон рабочей температуры |  -40°С - +50°С |
| Тип корпуса | алюминиевый |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |

 Комплектация

- прожектор светодиодный уличный

- паспорт изделия на русском языке

 Указания по установке

Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности

Используя монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его.

Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с сетью питания. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.

Подключение нагрузок производится в соответствии со схемой подключения. При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и залудить их концы.

 Указание мер безопасности

Не допускается попадание влаги на выходные контакты и внутренние элементы прибора. Запрещается
использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей".

Условия эксплуатации и хранения изделия

Диапазон рабочей температуры изделия: -40°С +50°С. Температура хранения изделия: -35°С +65°С.

Гарантия на изделие

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанав-
ливается на основании копий документов, сопровождающих факт купли-продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении га-
рантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

* На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и
 высоких температур.
* На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и

эксплуатации. А так же в случаях использования изделии не по назначению.

* На нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину менее
 30% от заявленной.
* В случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом
 мощности.
* В случаях использования сети питания, с не соответствующими требованиям изделия выходными
 параметрами.

|  |  |
| --- | --- |
| Прожектор серии | Дата продажи |
| Место продажи | Подпись продавца |
| Печать | Подпись покупателя |

ООО «Актив Электро»

690069, РФ, г.Владивосток, ул.Русская, 17

Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20

[www.aktiv-electro.ru](http://www.aktiv-electro.ru)

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе

Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани ЛТД., КНР, г.Гуанчжоу, ул.Хуанпу зд.124, оф.330А