|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Знаки пожарной безопасности Размер: 200х200 или 100х100 мм.** | | | | | | | | |
| Направляющая стрелка | **F 01-01** Направляющая стрелка |  | | |  | | | |
| Направляющая стрелка под углом 45° | **F 01-02** Направляющая стрелка под углом 45° |  | | |  | | | |
| Пожарный кран | **F 02** Пожарный кран |  | | |  | | | |
| Пожарная лестница | **F 03** Пожарная лестница |  | | |  | | | |
| Огнетушитель | **F 04** Огнетушитель |  | | |  | | | |
| Телефон для использования при пожаре | **F 05** Телефон для использования при пожаре |  | | |  | | | |
| Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | **F 06** Место размещения нескольких средств противопожарной защиты |  | | |  | | | |
| Пожарный источник | **F 07** Пожарный источник |  | | |  | | | |
| Пожарный сухотрубный стояк | **F 08** Пожарный сухотрубный стояк |  | | |  | | | |
| Пожарный гидрант | **F 09** Пожарный гидрант |  | | |  | | | |
| Кнопка включения систем пожарной автоматики | **F 10** Кнопка включения систем пожарной автоматики |  | | |  | | | |
| Звуковой опопвещатель пожарной тревоги | **F 11** Звуковой оповещатель пожарной тревоги |  | | |  | | | |
| Запрещающие знаки Размер: 200х200 или 100х100 мм. | | | | | | | | |
| Запрещаетя курить | **P 01** Запрещаетя курить |  | | | |  | | |
| Проход запрещен | **P 03** Проход запрещен |  | | | |  | | |
| Доступ посторонним воспрещен | **P 06** Доступ посторонним воспрещен |  | | | |  | | |
| Запрещается вход (проход) с животными | **P 14** Запрещается вход (проход) с животными |  | | | |  | | |
| Запрещается пользоваться мобильными телефонами или переносной рацией | **P 18** Запрещается пользоваться мобильными телефонами или переносной рацией |  | | | |  | | |
| Эвакуационные знаки Размер: 200х200 или 150х300 мм | | | | | | | | |
| Выход здесь (левосторонний) | **E 01-01** Выход здесь (левосторонний) |  | | | | |  | |
| Выход здесь (правосторонний) | **E 01-02** Выход здесь (правосторонний) |  | | | | |  | |
| Направляющая стрелка | **E 02-01** Направляющая стрелка |  | | | | |  | |
| Направляющая стрелка под углом 45° | **E 02-01** Направляющая стрелка под углом 45° |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу направо | **E 03** Направление к эвакуационному выходу направо |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу налево | **E 04** Направление к эвакуационному выходу налево |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу направо вверх | **E 05** Направление к эвакуационному выходу направо вверх |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу налево вверх | **E 06** Направление к эвакуационному выходу налево вверх |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу направо вниз | **E 07** Направление к эвакуационному выходу направо вниз |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу налево вниз | **E 08** Направление к эвакуационному выходу налево вниз |  | | | | |  | |
| Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | **E 09** Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) |  | | | | |  | |
| Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | **E 10** Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу | **E 11** Направление к эвакуационному выходу |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу | **E 12** Направление к эвакуационному выходу |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | **E 13** Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | **E 14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз** |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | **E 15** Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх |  | | | | |  | |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | **E 16** Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх |  | | | | |  | |
| Для доступа вскрыть здесь | **E 17** Для доступа вскрыть здесь |  | | | | |  | |
| Открывать движением от себя | **E 18 Открывать движением от себя** |  | | | | |  | |
| Открывать движением на себя | **E 19** Открывать движением на себя |  | | | | |  | |
| Пункт (место) сбора | **E 21** Пункт (место) сбора |  | | | | |  | |
| Указатель выхода | **E 22** Указатель выхода |  | | | | |  | |
| Указатель запасного выхода | **E 23 Указатель запасного выхода** |  | | | | |  | |
| Знаки медицинского и санитарного значения Размер: 200х200 мм. | | | | | | | | |
| Аптечка первой медицинской помощи | **EC 01** Аптечка первой медицинской помощи |  | | | | |  | |
| Средства выноса (эвакуации) пораженных | **EC 02** Средства выноса (эвакуации) пораженных |  | | | | |  | |
| Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | **EC 03** Пункт приема гигиенических процедур (душевые) |  | | | | |  | |
| Пункт обработки глаз | **EC 04** Пункт обработки глаз |  | | | | |  | |
| Медицинский кабинет | **EC 01** Медицинский кабинет |  | | | | |  | |
| Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | **EC 02** Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) |  | | | | |  | |
| Указательные знаки Размер: 200х200 мм. | | | | | | | | |
| Пункт (место) приема пищи | **D 01** Пункт (место) приема пищи |  | | | | | |  |
| Питьевая вода | **D 02** Питьевая вода |  | | | | | |  |
| Место курения | **D 03** Место курения |  | | | | | |  |
| Знаки по электробезопасности (основные и вспомогательные) Размер: 150х300, 200х200 или 100х200 мм. | | | | | | | | |
| Не включать! Работа на линии | **S 01** |  | | |  | | | |
| Не включать! Работают люди | **S 02** |  | | |  | | | |
| Не открывать! Работают люди | **S 03** |  | | |  | | | |
| Зазмлено | **S 04** |  | | |  | | | |
| Стой! Напряжение | **S 05** |  | | |  | | | |
| Не влезай! Убьет | **S 06** |  | | |  | | | |
| Испытание. Опасно для жизни | **S 09** |  | | |  | | | |
| Влезать здесь | **S 14** |  | | |  | | | |
| Работать здесь | **S 15** |  | | |  | | | |
| Осторожно! Электрическое напряжение | **S 21** |  | | |  | | | |
| Стой! Опасная зона. Ведутся работы. | **S 22** |  | | |  | | | |
| Под напряжением. Валяться для жизни | **S 23** |  | | |  | | | |
| Высокое напряжение. Опасно для жизни | **S 24** |  | | |  | | | |
| 220B | **S 30** |  | | |  | | | |
| Стой! Опасно для жизни. | **S 25** |  | | |  | | | |
| Вспомогательные знаки | | | | | | | | |
| При пожаре звонить 01 | **B 02** |  | |  | | | | |
| Песок | **B 12** |  | |  | | | | |
| При пожаре звонить 01 | **B 13** |  | |  | | | | |
| Пожарный кран | **B 14** |  | |  | | | | |
| Пожарный кран | **B 03** |  | |  | | | | |
| Закрывать на замок | **B 25** |  | |  | | | | |
| Проход держать свободным | **B 26** |  |  | | | | | |
| Мыть руки | **B 32** |  |  | | | | | |
| Место для мусора | **B 33** |  |  | | | | | |
| Вход | **B 40** |  |  | | | | | |
| Эвакуационный выход | **B 43** |  |  | | | | | |
| Направление для эвакуации | **B 45** |  |  | | | | | |
| Посторонним вход воспрещен | **B 50** |  |  | | | | | |
| Вход воспрещен! Огнеопасно | **B 51** |  |  | | | | | |
| Не курить | **B 53** |  |  | | | | | |
| Опасно. Газ | **B 61** |  |  | | | | | |

[ГОСТ Р 14.4.026-2001](http://www.rusarsenal.ru/off-line/catalog/poligraphic/safety-signs/GOST%20P%2012.4.026-2001.pdf)  - НПБ 160-97.