|  |
| --- |
| **Знаки пожарной безопасности Размер: 200х200 или 100х100 мм.** |
| Направляющая стрелка | **F 01-01**Направляющая стрелка |  |  |
| Направляющая стрелка под углом 45°  | **F 01-02**Направляющая стрелка под углом 45° |  |  |
| Пожарный кран | **F 02**Пожарный кран |  |  |
| Пожарная лестница | **F 03**Пожарная лестница |  |  |
| Огнетушитель | **F 04**Огнетушитель |  |  |
| Телефон для использования при пожаре | **F 05**Телефон для использования при пожаре |  |  |
| Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | **F 06**Место размещения нескольких средств противопожарной защиты |  |  |
| Пожарный источник | **F 07**Пожарный источник |  |  |
| Пожарный сухотрубный стояк | **F 08**Пожарный сухотрубный стояк |  |  |
| Пожарный гидрант | **F 09**Пожарный гидрант |  |  |
| Кнопка включения систем пожарной автоматики | **F 10**Кнопка включения систем пожарной автоматики |  |  |
| Звуковой опопвещатель пожарной тревоги | **F 11**Звуковой оповещатель пожарной тревоги |  |  |
| Запрещающие знаки Размер: 200х200 или 100х100 мм. |
| Запрещаетя курить | **P 01**Запрещаетя курить |  |  |
| Проход запрещен | **P 03**Проход запрещен |  |  |
| Доступ посторонним воспрещен | **P 06**Доступ посторонним воспрещен |  |  |
| Запрещается вход (проход) с животными | **P 14**Запрещается вход (проход) с животными |  |  |
| Запрещается пользоваться мобильными телефонами или переносной рацией | **P 18**Запрещается пользоваться мобильными телефонами или переносной рацией |  |  |
| Эвакуационные знаки Размер: 200х200 или 150х300 мм |
| Выход здесь (левосторонний) | **E 01-01**Выход здесь (левосторонний) |  |  |
| Выход здесь (правосторонний) | **E 01-02**Выход здесь (правосторонний) |  |  |
| Направляющая стрелка | **E 02-01**Направляющая стрелка |  |  |
| Направляющая стрелка под углом 45° | **E 02-01**Направляющая стрелка под углом 45° |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу направо | **E 03**Направление к эвакуационному выходу направо |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу налево | **E 04**Направление к эвакуационному выходу налево |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу направо вверх | **E 05**Направление к эвакуационному выходу направо вверх |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу налево вверх | **E 06**Направление к эвакуационному выходу налево вверх |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу направо вниз | **E 07**Направление к эвакуационному выходу направо вниз |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу налево вниз | **E 08**Направление к эвакуационному выходу налево вниз |  |  |
| Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | **E 09**Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) |  |  |
| Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | **E 10**Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу | **E 11**Направление к эвакуационному выходу |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу  | **E 12**Направление к эвакуационному выходу |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | **E 13**Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | **E 14Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз** |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | **E 15**Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх |  |  |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | **E 16**Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх |  |  |
| Для доступа вскрыть здесь | **E 17**Для доступа вскрыть здесь |  |  |
| Открывать движением от себя | **E 18Открывать движением от себя** |  |  |
| Открывать движением на себя | **E 19**Открывать движением на себя |  |  |
| Пункт (место) сбора | **E 21**Пункт (место) сбора |  |  |
| Указатель выхода | **E 22**Указатель выхода |  |  |
| Указатель запасного выхода | **E 23Указатель запасного выхода** |  |  |
| Знаки медицинского и санитарного значения Размер: 200х200 мм. |
| Аптечка первой медицинской помощи | **EC 01**Аптечка первой медицинской помощи |  |  |
| Средства выноса (эвакуации) пораженных | **EC 02**Средства выноса (эвакуации) пораженных |  |  |
| Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | **EC 03**Пункт приема гигиенических процедур (душевые) |  |  |
| Пункт обработки глаз | **EC 04**Пункт обработки глаз |  |  |
| Медицинский кабинет | **EC 01**Медицинский кабинет |  |  |
| Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | **EC 02**Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) |  |  |
|  Указательные знаки Размер: 200х200 мм. |
| Пункт (место) приема пищи | **D 01**Пункт (место) приема пищи |  |  |
| Питьевая вода | **D 02**Питьевая вода |  |  |
| Место курения | **D 03**Место курения |  |  |
| Знаки по электробезопасности (основные и вспомогательные) Размер: 150х300, 200х200 или 100х200 мм. |
| Не включать! Работа на линии | **S 01** |  |  |
| Не включать! Работают люди | **S 02** |  |  |
| Не открывать! Работают люди | **S 03** |  |  |
| Зазмлено | **S 04** |  |  |
| Стой! Напряжение | **S 05** |  |  |
| Не влезай! Убьет | **S 06** |  |  |
| Испытание. Опасно для жизни | **S 09** |  |  |
| Влезать здесь | **S 14** |  |  |
| Работать здесь | **S 15** |  |  |
| Осторожно! Электрическое напряжение | **S 21** |  |  |
| Стой! Опасная зона. Ведутся работы. | **S 22** |  |  |
| Под напряжением. Валяться для жизни | **S 23** |  |  |
| Высокое напряжение. Опасно для жизни | **S 24** |  |  |
| 220B | **S 30** |   |  |
| Стой! Опасно для жизни. | **S 25** |  |  |
| Вспомогательные знаки |
| При пожаре звонить 01 | **B 02** |  |  |
| Песок | **B 12** |  |  |
| При пожаре звонить 01 | **B 13** |  |  |
| Пожарный кран | **B 14** |  |  |
| Пожарный кран | **B 03** |  |  |
| Закрывать на замок | **B 25** |  |  |
| Проход держать свободным | **B 26** |  |  |
| Мыть руки | **B 32** |  |  |
| Место для мусора | **B 33** |  |  |
| Вход | **B 40** |  |  |
| Эвакуационный выход | **B 43** |  |  |
| Направление для эвакуации | **B 45** |  |  |
| Посторонним вход воспрещен | **B 50** |  |  |
| Вход воспрещен! Огнеопасно | **B 51** |  |  |
| Не курить | **B 53** |  |  |
| Опасно. Газ | **B 61** |  |  |

[ГОСТ Р 14.4.026-2001](http://www.rusarsenal.ru/off-line/catalog/poligraphic/safety-signs/GOST%20P%2012.4.026-2001.pdf)  - НПБ 160-97.