Внимание!Для USB-модемов 827F с IMEI номерами, начинающимися на 86434602 при обновлении используется только установщик из папки UTPS23.015.05.11.143_MAC23.015.05.11.143. 

Для USB-модемов 827F c другими IMEI номерами, а также USB-модемов 829F необходимо использовать последовательно:
- шаг 1:  UTPS23.015.05.11.143_MAC23.015.05.11.143;
- шаг 2: E3372Update_21.315.01.00.143