
**ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ**

I. Визитки

**1. Визитки Цифровая печать.**

Для печати макет должен быть предоставлен в форматах CDR, AI, EPS, PSD, TIFF, PDF по слоям, шрифты переведены в кривые или растрированы. Для изменения или исправления макета шрифты не растрируются и не переводятся в кривые в файле, дополнительно с файлом заказчик предоставляет данные шрифты. Цветовая палитра CMYK.

Размер визитки 93х53 мм., где 90х50 мм. – конечный вариант визитrи, 3 мм. – обрезная часть (продолжения фона). В размере 90х50 мм. все значимые логотипы, надписи, картинки не должны выходить за рамки 4 мм. с каждого края (см. Рисунок 1).

*Рисунок 1:*

**Дополнительные пожелания к макетам при цифровой печати:** старайтесь не размещать очень тонкий шрифт на фоне с плотной заливкой (черный, темно-синий, темно-зеленый, бордовый и т.п.) , т.к. фон – составная из нескольких цветов, один из которых может немного выбиваться, что не заметно на обычном шрифте, но может существенно изменить цвет при использовании тонкого шрифта. **Исполнитель оставляет за собой право просить заказчика внести дополнительные изменения в макет в отдельных случаях.**

**2. Визитки офсетная печать.**

Для печати макет должен быть предоставлен в форматах CDR, AI, EPS, PDF по слоям, шрифты переведены в кривые. Для изменения или исправления макета шрифты не переводятся в кривые в файле, дополнительно с файлом заказчик предоставляет данные шрифты. Цветовая палитра CMYK (**!** растровые изображения также должны быть переведены в CMYK).

Размер визитки 94х54 мм., где 90х50 мм. – конечный вариант визитки, 4 мм. – обрезная часть (продолжения фона). В размере 90х50 мм. все значимые логотипы, надписи, картинки не должны выходить за рамки 4 мм. с каждого края (см. Рисунок 1, уточнение: при офсетной печати – не 93х53 мм., а 94х54 мм.)


**Исполнитель оставляет за собой право просить заказчика внести дополнительные изменения в макет в отдельных случаях.**

**3. Визитки шелкография.**

Для печати макет должен быть предоставлен в форматах CDR, AI, EPS, PDF по слоям, шрифты переведены в кривые. Для изменения или исправления макета шрифты не переводятся в кривые в файле, дополнительно с файлом заказчик предоставляет данные шрифты. Цветовая палитра CMYK. Все рисунки, изображения, линии, узоры – в векторе.

Размер визитки 90х50 мм. В размере 90х50 мм. все значимые логотипы, надписи, картинки не должны выходить за рамки 4 мм. с каждого края. Фон – примерный цвет дизайнерской бумаги, на которой производится печать, текст, рисунки, изображения, линии, узоры – тех цветов, которыми будет производиться печать.

*Рисунок 2:*



**Исполнитель оставляет за собой право просить заказчика внести дополнительные изменения в макет в отдельных случаях.**

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к нашим менеджерам.