# \_smart light.

Гарантийный талон

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции:

Лампа накаливания AKTIV ELECTRO

1. Область применения:

В промышленности / в быту.

# \_smart light.

Лампа накаливания

AKTIV ELECTRO

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Срок службы 1000 часов Гарантийный срок 1000 часов

Дата изготовления « » 20 г. Дата продажи « » 20 г.

Дата обмена « » 20 г.

Подпись продавца ШТАМП МАГАЗИНА

**Наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи:**

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд.,

КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А ООО «Актив Электро»

690069, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17

Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20

[www.aktiv-electro.ru](http://www.aktiv-electro.ru/)

1. Основные технические характеристики и параметры:

Напряжение 230В

Класс пылевлагозащиты IP40

Материал Стекло, сталь

Цветовая температура 2700К

Класс пылевлагозащиты IP40

Температура эксплуатации -40...+40С Срок службы 1000ч

Возможность диммирования да

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | Форма лампы | Размер | Световой поток | Цоколь |
| 40 Вт | Груша | А55 | 390 Лм | Е27 |
| 60 Вт | А55 | 640 Лм | Е27 |
| 75 Вт | А55 | 940 Лм | Е27 |
| 95 Вт | А55 | 1200 Лм | Е27 |
| 40 Вт | Свеча | С35 | 390 Лм | Е14 / Е27 |
| 60 Вт | С35 | 640 Лм | Е14 / Е27 |
| 40 Вт | Шар | G45 | 390 Лм | Е14 / Е27 |
| 60 Вт | G45 | 640 Лм | Е14 / Е27 |

1. Правила и условия монтажа

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

1. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции Обращаться по месту приобретения