****  **ПАСПОРТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Светильники для светодиодных ламп Т8 серии СCП

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Светильники серии ССП для светодиодных ламп Т8 торговой марки Aktiv Electro предназначены для внутреннего и наружного освещения. Имеют степень пыле- влагозащиты IP65

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукта | СCП-210 | СCП-218 |
| Аналог | ЛПП 2х18 | ЛПП 2х36 |
| Напряжение | 175-265 (зависит от характеристик ламп) | |
| Количество ламп | 2 | |
| Тип ламп | Т8 G13 600мм | Т8 G13 1200мм |
| Диапазон температур | -20..+45 | |
| Степень защиты IP | IP65 | |
| Размеры | 660х110х90 | 1270х110х90 |

**МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Подключение ламп должно выполнятся квалифицированными специалистами. Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании.

Лампы устанавливаются в светильник согласно спецификации (лампы в комплект не входят)

Светильники предназначены для использования с лампами Т8 (цоколь G13) с подключением питания с двух сторон

Рекомендуется использовать лампы торговой марки Aktiv Electro.

**ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и исключающим попадание влаги

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С

Не требуют специальной утилизации

**НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ**

ООО «Актив Электро» 690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17 Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20 www.aktiv-electro.ru

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд., КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи

Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений

Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие

Возврат и/или обмен предлагает предварительное тестирование изделия

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Имеющие видимые физические повреждения корпуса

Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации

Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых

Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА ПРОДАЖИ | ДАТА ПРОИЗВОДСТВА / НОМЕР ПАРТИИ |
| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |

С условиями эксплуатации и гарантии ознакомлен

Подпись покупателя