****  **ПАСПОРТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Светильники для светодиодных ламп Т8 серии СПО

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Светильники серии СПО для светодиодных ламп Т8 торговой марки Aktiv Electro предназначены для внутреннего освещения помещений

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукта | СПО-110 | СПО-118 | СПО-210 | СПО-218 |
| Аналог | ЛПО 1х18 | ЛПО 1х36 | ЛПО 2х18 | ЛПО 2х36 |
| Напряжение | 175-265 | | | |
| Количество ламп | 1 | | 2 | |
| Тип ламп | Т8 G13 600мм | Т8 G13 1200мм | Т8 G13 600мм | Т8 G13 1200мм |
| Диапазон температур | -20..+45 | | | |
| Степень защиты IP | IP40 | | | |
| Размеры | 640х88х35 | 1240х88х35 | 640х120х45 | 1240х120х45 |

**МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Подключение ламп должно выполнятся квалифицированными специалистами. Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании.

Лампы устанавливаются в светильник согласно спецификации (лампы в комплект не входят)

Светильники предназначены для использования с лампами Т8 (цоколь G13) с подключением питания с двух сторон

Рекомендуется использовать лампы торговой марки Aktiv Electro.

**ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и исключающим попадание влаги

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С

Не требуют специальной утилизации

**НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ**

ООО «Актив Электро» 690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17 Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20 www.aktiv-electro.ru

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд., КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи

Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений

Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие

Возврат и/или обмен предлагает предварительное тестирование изделия

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Имеющие видимые физические повреждения корпуса

Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации

Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых

Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА ПРОДАЖИ | ДАТА ПРОИЗВОДСТВА / НОМЕР ПАРТИИ |
| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |

С условиями эксплуатации и гарантии ознакомлен

Подпись покупателя