# \_smart light.

Гарантийный талон

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции:

Светодиодные лампы серии LED REGULAR

1. Область применения:

В промышленности / в быту.

**МК0324**

# \_smart light.



Светодиодная лампа

LED REGULAR

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи Дата изготовления « » 20 г. Дата продажи « » 20 г.

Дата обмена « » 20 г.

Подпись продавца ШТАМП МАГАЗИНА

**Наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи:**

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд.,

КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А ООО «Актив Электро»

690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17

Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20

[www.aktiv-electro.ru](http://www.aktiv-electro.ru/)

1. Основные технические характеристики и параметры:

Напряжение 175-265В

Класс пылевлагозащиты IP40

Материал Пластик, алюминий

Индекс цветопередачи >83

Класс пылевлагозащиты IP40

Температура эксплуатации -40...+40С Срок службы 30000ч

Гарантийный срок 2года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | Форма лампы | Размер | Световой поток | Цветность |
| 7 Вт | Груша | А60 | 600 Лм | 3000К / 4000К |
| 8 Вт | А60 | 720 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 10 Вт | А60 | 900 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 12 Вт | А60 | 1080 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 15 Вт | А60 | 1350 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 20 Вт | А60 | 1800 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 25 Вт | А65 | 2250 Лм | 4000К / 6500К |
| 30 Вт | А80 | 2700 Лм | 4000К / 6500К |
| 8 Вт | Свеча | С35 | 720 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 10 Вт | С35 | 900 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 8 Вт | Шар | G45 | 720 Лм | 3000К / 4000К /6500К |
| 10 Вт | G45 | 900 Лм | 3000К / 4000К /6500К |

1. Правила и условия монтажа

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

1. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции Обращаться по месту приобретения