****  **ПАСПОРТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Лампа светодиодная с цоколем GX53

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность | напряжение | св.поток | цветность | угол рассеив. | размеры |
| 8Вт | 220~240В | 720Лм | 3000К, 4000К, 6500К | 120 град. | 75x25мм |
| 10Вт | 220~240В | 900Лм | 3000К, 4000К, 6500К | 120 град. | 75x25мм |
| 12Вт | 220~240В | 1080Лм | 3000К, 4000К, 6500К | 120 град. | 75x25мм |
| 15Вт | 220~240В | 1350Лм | 3000К, 4000К, 6500К | 120 град. | 75x25мм |

**МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Подключение ламп должно выполнятся квалифицированными специалистами. Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании.

Запрещено использование лампы в цепи с устройствами плавного регулирования мощности (диммерами)

Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями

Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении

Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы

**ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и исключающим попадание влаги

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С

Не требуют специальной утилизации

**НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ**

ООО «Актив Электро» 690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17 Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20 www.aktiv-electro.ru

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд., КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи

Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений

Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие

Возврат и/или обмен предлагает предварительное тестирование изделия

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Имеющие видимые физические повреждения корпуса

Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации

Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых

Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА ПРОДАЖИ | ДАТА ПРОИЗВОДСТВА / НОМЕР ПАРТИИ |
| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |

С условиями эксплуатации и гарантии ознакомлен

Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_