*задание № : купе «БАСЯ» 1300* ***смена\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.***

 ***ЛДСП 16мм****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Размер*** | ***Размер*** | ***К-во*** | ***Кромка*** |
| 1 | Боковина | 1984 | 475 | 2 | 1д1к |
| 2 | Боковина | 1868 | 400 | 1 | 1д |
| 3 | Фасад | 1825 | 430 | 1 | По кр |
| 4 | Крышка | 1300 | 500 | 1 | 1д2к |
| 5 | Вязка | 1268 | 475 | 1 | 1д |
| 6 | Вязка | 440 | 400 | 1 | 1д |
| 7 | Полка | 437 | 390 | 2 | По кр |
| 8 | Цоколь | 100 | 1268 | 1 | 1д |
| 9 | Багет | 70 | 1300 | 1 | 1д2к |

*Цвет корпуса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Цвет фасада:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Кол-во по заданию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Кол-во по факту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Обязательное для заполнения!!!***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Операция** | **ФИО** | **Дата** |
| Раскрой |  |  |
| Кромка |  |  |
| Сверловка |  |  |
| Фрезеровка |  |  |
| Упаковка |  |  |
|  |  |

***ЛДСП 16мм****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Размер*** | ***Размер*** | ***К-во*** | ***Кромка*** |
| 3 | Фасад | 1825 | 430 | 2 | По кр |

***ДВП***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Размер*** | ***Размер*** | ***Кол-во*** |
| 10 | Задняя стенка | 378 | 1295 | 5 |

*ОТК упаковки:* ***Зеркало***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Размер*** | ***Размер*** | ***Кол-во*** |
| ЗЕРКАЛО | 1300 | 300 | 1 |

*ДАТА ПРИЕМА НА СКЛАД*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 упаковкаБОК 1984\*475 - 2 (1 левая, 1 правая)БОК 1868\*400 - 1 | 3 упаковкаФАСАД 1825\*430 - 3(1 левый, 1 правый, 1 с зеркалом) |
| 2 упаковкаКРЫШКА 1300\*500 - 1 (направляющая СТ 1267 мм НЕ прикручена)ВЯЗКА 1268\*475 - 1 (напр. Врезная 1268 мм 2 шт.)ВЯЗКА 440\*400 - 1ПОЛКА 437\*390 - 2ЦОКОЛЬ 100\*1268 - 1БАГЕТ 70\*1300 - 1ДВП 378\*1295 - 5Брус соединительный 4 шт.Скалка 812 мм-1 шт.**ФУРНИТУРА (укладывается в пакет на складе и выдается в цех для укладки в упаковку 2)** |  |

