01.02.2023

Винтовые сваи из НКТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр/ толщина** | **Длина сваи, мм** | **Диаметр / толщина винта, мм** | **Стоимость, руб.** | | **Вес сваи, кг** | **Максимальная нагрузка на сжатие** | **Оголовки,**  **размер/ цена** |
| **сваи, мм** | **Косой срез** | **Конус** |
|  |
| **60 / 5,0** | 2000 | 200/4,0 | 1250 | 1400 | 14,2 | 3500 | 150х150-300р |
| 2500 | 1400 | 1550 | 17,6 |
| 3000 | 1550 | 1700 | 21 |
| 3500 | 1700 | 1850 | 24,4 | **усиленные** 200х200-450р |
| 4000 | 1850 | 2000 | 27,8 |
| 4500 | 2000 | 2150 | 31,2 |
| 5000 | 2150 | 2300 | 34,6 |  |
| 5500 | 2300 | 2450 | 38 |
| 6000 | 2450 | 2600 | 41,4 |
| **73 / 5,5** | 2000 | 250/5,0  200/4,0  – 100р | 1400 | 1600 | 19,2 | 8500 | 150х150-300р |
| 2500 | 1550 | 1750 | 23,8 |
| 3000 | 1700 | 1900 | 28,4 |
| 3500 | 1850 | 2050 | 33 | **усиленные** 200х200-450р |
| 4000 | 2000 | 2200 | 37,6 |
| 4500 | 2150 | 2350 | 42,2 |
| 5000 | 2300 | 2500 | 46,8 |  |
| 5500 | 2450 | 2650 | 51,4 |
| 6000 | 2600 | 2800 | 56 |
| **89 / 6,5** | 2000 | 300/5,0  350/5,0  + 200 р | 2200 | 2450 | 28,1 | 9500 | 150х150-400р |
| 2500 | 2450 | 2700 | 34,7 |
| 3000 | 2700 | 2950 | 41,3 |
| 3500 | 2950 | 3200 | 47,9 | **усиленные** 200х200-550р |
| 4000 | 3200 | 3450 | 54,5 |
| 4500 | 3450 | 3700 | 61,1 |
| 5000 | 3700 | 3950 | 67,7 |  |
| 5500 | 3950 | 4200 | 74,3 |
| 6000 | 4200 | 4450 | 80,9 |
| **103 / 6** |  | 300/5,0  350/5,0  + 250 р |  |  |  | 11500 | 150х150-400р |
| 2500 | 2650 | 2950 | 40,5 |
| 3000 | 2950 | 3250 | 48,3 |
| 3500 | 3250 | 3550 | 56,1 | 200х200-450р |
| 4000 | 3550 | 3850 | 63,9 |
| 4500 | 3850 | 4150 | 71,7 |
| 5000 | 4150 | 4450 | 79,5 | **оголовки внутрен.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сваи и оголовки покрыты битумным праймером.**