25.02.2022г

Винтовые сваи из НКТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр/ толщина** | **Длина сваи** | **Диаметр / толщина винта, мм** | **Стоимость, руб.** | | **Вес сваи, кг** | **Максимальная нагрузка на сжатие** | **Оголовки,**  **размер/ цена** |
| **сваи** | **Косой срез** | **Конус** |
|  |
| 60 / 5,0 | 2000 | 200 / 4,0 | 1500 | 1700 | 14,2 | 3500 | 150х150-350р |
| 2500 | 1650 | 1850 | 17,6 |
| 3000 | 1800 | 2000 | 21 |
| 3500 | 1950 | 2100 | 24,4 | 200х200 400р |
| 4000 | 2100 | 2300 | 27,8 |
| 4500 | 2250 | 2450 | 31,2 |
| 5000 | 2400 | 2600 | 34,6 |  |
| 5500 | 2550 | 2750 | 38 |
| 6000 | 2700 | 2900 | 41,4 |
| 73 / 5,5 | 2000 | 250 / 5,0 | 1550 | 1750 | 19,2 | 8500 | 150х150-350р |
| 2500 | 1750 | 1950 | 23,8 |
| 3000 | 1950 | 2150 | 28,4 |
| 3500 | 2150 | 2350 | 33 | с косынками 200х200-450р |
| 4000 | 2350 | 2550 | 37,6 |
| 4500 | 2550 | 2750 | 42,2 |
| 5000 | 2750 | 2950 | 46,8 |  |
| 5500 | 2950 | 3150 | 51,4 |
| 6000 | 3150 | 3350 | 56 |
| 89 / 6,5 | 2000 | 300 / 5,0  350/5,0 + 250 р | 2300 | 2550 | 28,1 | 9500 | 150х150-400р |
| 2500 | 2600 | 2850 | 34,7 |
| 3000 | 2900 | 3250 | 41,3 |
| 3500 | 3200 | 3450 | 47,9 | 200х200-450р |
| 4000 | 3500 | 3750 | 54,5 |
| 4500 | 3800 | 4050 | 61,1 |
| 5000 | 4100 | 4350 | 67,7 | с косынками 200х200-550р |
| 5500 | 4400 | 4650 | 74,3 |
| 6000 | 4700 | 4950 | 80,9 |
| 103 / 6,5 |  | 300 / 5,0  350/5,0 + 300 р |  |  |  | 11500 | 150х150-400р |
| 2500 | 2950 | 3250 | 40,5 |
| 3000 | 3300 | 3600 | 48,3 |
| 3500 | 3650 | 3950 | 56,1 | 200х200-450р |
| 4000 | 4000 | 4300 | 63,9 |
| 4500 | 4350 | 4650 | 71,7 |
| 5000 | 4700 | 5000 | 79,5 | оголовки внутренние |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сваи и оголовки покрыты битумным праймером.