19.07.2021г

Винтовые сваи из НКТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр/ толщина** | **Длина сваи** | **Диаметр / толщина винта, мм** | **Стоимость, руб.** | | **Вес сваи, кг** | **Максимальная нагрузка на сжатие** | **Оголовки,**  **размер/ цена** |
| **сваи** | **Косой срез** | **Конус** |
|  |
| 60 / 5,0 | 2000 | 200 / 4,0 | 1400 | 1550 | 14,2 | 3500 | 150х150-350р |
| 2500 | 1550 | 1700 | 17,6 |
| 3000 | 1700 | 1850 | 21 |
| 3500 | 1850 | 1900 | 24,4 | 200х200 400р |
| 4000 | 2000 | 2150 | 27,8 |
| 4500 | 2150 | 2300 | 31,2 |
| 5000 | 2300 | 2450 | 34,6 | 250х250-450р |
| 5500 | 2450 | 2600 | 38 |
| 6000 | 2600 | 2750 | 41,4 |
| 73 / 5,5 | 2000 | 250 / 5,0 | 1500 | 1700 | 19,2 | 8500 | 150х150-350р |
| 2500 | 1700 | 1900 | 23,8 |
| 3000 | 1900 | 2100 | 28,4 |
| 3500 | 2100 | 2300 | 33 | 200х200-450р |
| 4000 | 2300 | 2500 | 37,6 |
| 4500 | 2500 | 2700 | 42,2 |
| 5000 | 2700 | 2900 | 46,8 | 250х250-500р |
| 5500 | 2900 | 3100 | 51,4 |
| 6000 | 3100 | 3300 | 56 |
| 89 / 6,5 | 2000 | 300 / 5,0 | 2100 | 2300 | 28,1 | 9500 | 150х150-400р |
| 2500 | 2400 | 2600 | 34,7 |
| 3000 | 2700 | 2900 | 41,3 |
| 3500 | 3000 | 3200 | 47,9 | 200х200-550р |
| 4000 | 3300 | 3500 | 54,5 |
| 4500 | 3600 | 3800 | 61,1 |
| 5000 | 3900 | 4100 | 67,7 | 250х250-600р |
| 5500 | 4200 | 4400 | 74,3 |
| 6000 | 4500 | 4700 | 80,9 |
| 89 / 6,5 | 2000 | 350 / 5,0 | 2300 | 2500 | 28,1 | 10500 | 150х150-400р |
| 2500 | 2600 | 2800 | 34,7 |
| 3000 | 2900 | 3100 | 41,3 |
| 3500 | 3100 | 3300 | 47,9 | 200х200-550р |
| 4000 | 3400 | 3600 | 54,5 |
| 4500 | 3700 | 3900 | 61,1 |
| 5000 | 4100 | 4300 | 67,7 | 250х250-600р |
| 5500 | 4400 | 4600 | 74,3 |
| 6000 | 4700 | 4900 | 80,9 |

Сваи и оголовки покрыты битумным праймером.