Вводный инстрктаж по пожарной безопасности (ПБ)

#

## Содержание

- 1. Первые шаги
- 2. Алгоритм действий СОТ
- 3. Инструктажи
- 4. Вводный по ОТ
- 5. Инс.-ж на РМ по ОТ
- 6. Вводный по ПБ
- 7. Первичный по ПБ
- 8. Вводный по ГО и ЧС
- 7. Ответственность(и-жы)
- 9. Особенности ин-жей
- 10. Резюме (Инструктажи)

# Вводный инструктаж по пожарной безопасности

Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности является обязательной и важной процедурой на предприятии.

Вводный инструктаж по ПБ проводят со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками независимo от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж на предприятии осуществляет специалист по пожарной профилактике, охране труда или лицо, на которое по предприятию возложены эти обязанности.

Ответсвенное лицо проводящее вводный инструктаж отдается приказом по предприятию.

Программа проведения вводного инструктажа по ПБ вводиться, как правило этим же приказом.

Знание рабочими и служащими требований норм и правил пожарной безопасности, их участие в осуществлении противопожарных мероприятий - один из основополагающих факторов в предупреждении и ликвидации пожаров на производстве.

На каждом предприятии все работающие должны иметь четкое представление о пожарной опасности производства, основных технологических процессах и используемых взрывопожароопасных веществах и материалах, а также правилах пожарной безопасности.

Вводный инструктаж по пожарной безопасности с рабочими и служащими должен быть кратким и четким и включать ознакомление инструктируемых с:

- Действующими на объекте противопожарными правилами и инструкциями;

- Производственными участками и местами, наиболее опасными в пожарном отношении;

- Установленным противопожарным режимом;

- Практическими действиями в случае возникновения пожара (применение первичных средств пожаротушения и специальных установок пожаротушения, вызов пожарной аварийно-спасательной службы и добровольной пожарной дружины, отключение вентиляции и электроустановок, порядок эвакуации материальных ценностей).

Проведение инструктажа должно сопровождаться показом средств пожаротушения и пожарной связи.

Инструктаж с сотрудниками проводят в форме групповой или индивидуальной беседы.

Инструктирующий кратко рассказывает о характере производства, о цехах и установках с повышенной пожарной опасностью, знакомит присутствующих со средствами пожаротушения и действиями в случае возникновения пожара, затем показывает приемы тушения пожаров с использованием средств пожаротушения.

Желательно рассказать о наиболее характерных пожарах, имевших место на объекте, мерах их предупреждения, довести до сведения рабочих приказы руководителя предприятия по вопросам пожарной безопасности, порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, соблюдения режима курения, существующий на предприятии порядок оповещения людей о пожаре.

О проведении вводного инструктажа по пожарной безопасности делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Рекомендуется журнал прошить, пронумеровать и скрепить печатью для пакетов или мастичной печатью вашей организации.

Кроме этого для фиксирования регистрации инструктажей может используется Контрольный лист прохождения инструктажей (обычно в организациях контрольный лист используется специалистами по персоналу).

Для чего это нужно иметь контрольный лист?

1. При расследовании ЧС вам придеться предоставить данные прохождения различного рода инструктажей. Данный документ позволяет наглядно и быстро показать регистрацию проведения инструктажей.

2. В котрольном листе можно регистрировать доведение локальных нормативных актов. Например норм выдачи СИЗ и смывающих средств.

Пример бланка контрольного листа скачать здесь.

Назад

Вперед

Sergej Istomin copyright (c) 2020 г.